Configuración de exportación

Estas opciones están disponibles:

Network Paths (Rutas de red)

Utilice esta pestaña para especificar una o más rutas de red para exportar los datos adquiridos cuando el instrumento está conectado a una red (la conexión puede ser por cable o inalámbrica). Las rutas de red definidas aquí aparecerán en el menú desplegable USB/Network path (USB/Ruta de red) al exportar datos desde History (Historial) y End Experiment (Fin del experimento), después de completar una medición.

Agregar ruta de red

1. Seleccione para agregar un nuevo cuadro de entrada para una ruta de red. Cada entrada tendrá una identificación única.

2. Ingrese la ruta de red con el siguiente formato: \\Dirección IP del servidor o nombre del servidor\Nombre de la unidad compartida\Nombre de la carpeta en la unidad compartida. (en el control local, toque el campo para mostrar el teclado, toque la tecla Done [Listo] para cerrar el teclado).

3. Ingrese un nombre de ruta único que aparecerá en el menú desplegable USB/Network path (USB/Ruta de red) al exportar datos.

Comprobar la ruta de red

1. Después de ingresar toda la información, seleccione para confirmar la conexión y el acceso a la ubicación de la red.

2. Ingrese un nombre de usuario y una contraseña para la red a la que está intentando conectarse y seleccione OK (Aceptar).

Modificar o eliminar la ruta de la red

1. La ruta de red y el nombre de la ruta se pueden modificar en cualquier momento al seleccionar cada casilla de entrada y realizando los cambios necesarios.

2. Seleccione a la derecha de la fila que contiene la ruta de red para eliminarla.

Exportación automática

Seleccione una ruta de archivo para los archivos exportados y habilite/inhabilite la exportación automática al final del experimento. Se debe configurar una ruta de red antes de habilitar la exportación automática. Seleccione la ubicación de la ruta de red deseada, los tipos de archivo para exportar y la configuración personalizable. Cuando esté habilitado, el software guardará una copia del experimento en los tipos de archivo proporcionados en la ubicación especificada.