Ajustes

La pantalla Custom Factor Setup (Configuración del factor personalizado) aparece después de seleccionar la aplicación en la pestaña Acclaro Pro en la pantalla de inicio. Para mostrar la configuración de Custom Factor Pro, en la pantalla de medición de Custom Factor Pro, seleccione .

Configuración | Opciones disponibles | Descripción
--- | --- | ---
Denominación automática | On (activado) u Off (desactivado) | Cuando está habilitado, a cada muestra se le asigna un nombre inicial predeterminado “sample” (muestra), seguido del número de muestra en la secuencia. Por ejemplo, la primera muestra se llamaría “Sample 1” (Muestra 1), seguida de “Sample 2” (Muestra 2), etc. Puede modificar el nombre inicial predeterminado y sobrescribir cualquier nombre de muestra.
Factor personalizado | Ingrese un valor entero entre 15 ng-cm/µl y 150 ng-cm/µl | Constante utilizada para calcular la concentración de ácido nucleico en la ecuación de la ley de Beer modificada. Basado en el coeficiente de extinción y la longitud de la trayectoria:f = 1/(e260 * b) donde: f= factor e = coeficiente de extinción molar a 260 nm en ng-cm/µl b = longitud de la trayectoria de la muestra en cm (1 cm para ácidos nucleicos medido con los instrumentos NanoDrop Ultra)
Corrección inicial | On (activado) u Off (desactivado) Ingrese la longitud de onda de corrección inicial en nm o use el valor predeterminado (340 nm) | Corrección inicial opcional definida por el usuario. Se puede usar para corregir cualquier desviación causada por partículas de dispersión de luz al restar la absorbancia medida en la longitud de onda de corrección de referencia especificada de los valores de absorbancia en todas las longitudes de onda en el espectro de la muestra. Como resultado, la absorbancia del espectro de la muestra es cero en la longitud de onda de corrección inicial especificada.