Límites de detección

Los límites de detección inferiores y las especificaciones de reproducibilidad para los tipos de muestra de oligonucleótidos (ADNmc y ARN) se proporcionan aquí. Los límites de detección superiores dependen del límite de absorbancia superior del instrumento y los coeficientes de extinción para las secuencias de base definidas por el usuario.

Para calcular los límites de detección superiores para muestras de ácido nucleico

Para calcular los límites de detección superiores en ng/µl, utilice la siguiente ecuación:

(límite superior de absorbanciainstrumento * coeficiente de extinciónmuestra)

Por ejemplo, para una medición de muestra con un coeficiente de extinción de 55, la ecuación sería la siguiente:

(550 AU * 55 ng-cm/µl) = 30 250 ng/µl

Nota Para las mediciones con cubetas de 10 mm de longitud de trayectoria, el límite superior de absorbancia es de 1,5 AU, que es aproximadamente 75 ng/µl para ADNbc.