Resultados informados

Pantalla de medición de la proteína A280 Pro (control local)

Para cada muestra medida, la aplicación Protein A280 Pro muestra el espectro de absorbancia y un resumen de los resultados. A continuación, se muestra un ejemplo de la pantalla de medición del software de control local NanoDrop Ultra:

Nota Las mediciones de absorbancia de microvolúmenes se normalizan a un equivalente de 10,0 mm de longitud de trayectoria.

Pantalla de medición de la proteína A280 Pro (control de PC)

Para cada muestra medida, esta aplicación muestra el espectro de absorbancia
y un resumen de los resultados. El diseño de la pantalla de medición del software de control de PC difiere ligeramente del control local. Consulte Opciones de visualización de la pantalla de medición para ver un ejemplo.

Valores informados

La pantalla inicial que aparece después de cada medición (consulte la imagen anterior) muestra un resumen de los valores informados. Para ver todos los valores informados, mantenga presionada la fila de la muestra. Aquí hay un ejemplo:

• N.° (número de muestra)

• Fecha (fecha y hora en que se tomó la medición de la muestra)

• Nombre de la muestra

• Concentración de proteínas

• A280

• A260/A280

• Tipo de muestra

• R2 (280 nm)

• Corrección inicial

• Ubicación

• Longitud de onda monitoreada

• Coeficiente de extinción de masa (solución al 1 %)

• Coeficiente de extinción molar

• Peso molecular (kDa)