Resultados informados

Pantalla de medición del factor personalizado (control local)

Para cada muestra medida, esta aplicación muestra el espectro de absorbancia y un resumen de los resultados. A continuación, se muestra un ejemplo de la pantalla de medición del software de control local NanoDrop Ultra:

Nota La pantalla de medición del factor personalizado es idéntica a la pantalla de medición de las otras aplicaciones de ácido nucleico estándar.

Pantalla de medición del factor personalizado (control de PC)

Para cada muestra medida, esta aplicación muestra el espectro de absorbancia
y un resumen de los resultados. El diseño de la pantalla de medición del software de control de PC difiere ligeramente del control local. Consulte Opciones de visualización de la pantalla de medición para ver un ejemplo.

Temas relacionados

• Operaciones básicas del instrumento

• Resultados informados de ácido nucleico

• Cálculos de ácido nucleico

Valores informados

La pantalla inicial que aparece después de cada medición (consulte la imagen anterior) muestra un resumen de los valores informados. Para ver todos los valores informados, mantenga presionada la fila de la muestra. Aquí hay un ejemplo:

• N.° (número de muestra)

• Fecha (fecha y hora en que se tomó la medición de la muestra)

• Nombre de la muestra

• Concentración de ácido nucleico

• A260/A280

• A260/A230

• A260

• A280

• Factor

• Corrección inicial

• Ubicación

• Longitud de onda monitoreada

• Longitud de trayectoria utilizada

• Agitador

• Calentador

• Temperatura medida

• Temperatura objetivo