Ajustes

La pantalla de configuración de fluorímetro aparece después de seleccionar la aplicación Fluorometer (Fluorímetro) en la pestaña Fluorescence (Fluorescencia) de la pantalla de inicio. Para mostrar la configuración del fluorímetro en la pantalla de medición correspondiente, seleccione el icono de configuración .

Configu- ración | Opciones disponibles | Descripción
--- | --- | ---
Denominación automática | On (activado) u Off (desactivado) | Cuando está habilitado, a cada muestra se le asigna un nombre inicial predeterminado “sample” (muestra), seguido del número de muestra en la secuencia. Por ejemplo, la primera muestra se llamaría “Sample 1” (Muestra 1), seguida de “Sample 2” (Muestra 2), etc. Puede modificar el nombre inicial predeterminado y sobrescribir cualquier nombre de muestra.
Tipo de curva |  | Especifique el tipo de ecuación utilizada para crear la curva estándar a partir de los valores de concentración estándar. Opciones disponibles: –Linear (Lineal): dibuja la línea de mínimos cuadrados lineal a través de todos los estándares medidos (requiere la medición de referencia y al menos un estándar) –2nd order polynomial (Polinomio de segundo orden): dibuja el polinomio de mínimos cuadrados de 2.o orden usando todos los estándares medidos (requiere medición de referencia y al menos dos estándares) –3rd order polynomial (Polinomio de tercer orden): dibuja el polinomio de mínimos cuadrados de 3.er orden usando todos los estándares medidos (requiere medición de referencia y al menos tres estándares)
Réplicas |  | Ingrese el número de mediciones replicadas de la referencia o los mismos estándares que luego se promedian para obtener el valor de concentración asociado. Nota: la configuración de réplicas no se puede cambiar después de medir el primer estándar.
Estándares |  | Ingrese el valor de concentración real de cada estándar y seleccione las unidades de concentración. Nota: los valores de concentración se pueden ingresar en cualquier orden, pero los estándares deben medirse en el orden en que se ingresaron.