Ajustes

La pantalla Oligo Setup (Configuración de oligonucleótidos) aparece después de seleccionar la aplicación Oligo DNA u Oligo RNA en la pestaña Nucleic Acids (Ácidos nucleicos) en la pantalla de inicio. Para mostrar la configuración de oligonucleótidos en la pantalla de medición de oligonucleótidos, seleccione Oligo Setup (Configuración de oligonucleótidos) .

Configuración | Opciones disponibles | Descripción
--- | --- | ---
Denominación automática | On (activado) u Off (desactivado) | Cuando está habilitado, a cada muestra se le asigna un nombre inicial predeterminado “sample” (muestra), seguido del número de muestra en la secuencia. Por ejemplo, la primera muestra se llamaría “Sample 1” (Muestra 1), seguida de “Sample 2” (Muestra 2), etc. Puede modificar el nombre inicial predeterminado y sobrescribir cualquier nombre de muestra.
Secuencia de oligobases | para el ADN: utilice las teclas G, A, T y C para especificar la secuencia de bases de ADN para el ARN: utilice las teclas G, A, U y C para especificar la secuencia de bases de ARN | Especifique su secuencia de base de ADN o ARN. Toque o haga clic en las teclas correspondientes: Desde el software de control de PC, también puede ingresar la secuencia de base usando el teclado o copiando y pegando una secuencia desde otra aplicación.
|  | Cada vez que se agrega una base a la secuencia, el software calcula lo siguiente: • Factor. Constante utilizada para calcular la concentración de oligonucleótidos en la ecuación de la ley de Beer modificada. Basado en el coeficiente de extinción y la longitud de la trayectoria: f = 1/(e260 * b) donde: f = factor e = coeficiente de extinción molar a 260 nm en ng-cm/µl b = longitud de trayectoria de la muestra en cm (0,1 cm para ácidos nucleicos medidos con los instrumentos NanoDrop Ultra)
|  | • Peso molecular de oligonucleótidos calculado a partir de la secuencia de base definida por el usuario. • Cantidad de bases ingresada. • Ext. molar Coeficiente (260 nm). Coeficiente de extinción molar de oligonucleótidos (en ng-cm/µl) a 260 nm calculado a partir de la secuencia de base ingresada. • %GC. Porcentaje de residuos de guanina y citosina en el número total de bases ingresado.
Corrección inicial | On (activado) u Off (desactivado) Ingrese la longitud de onda de corrección inicial en nm o use el valor predeterminado (340 nm) | Corrige cualquier desviación causada por partículas de dispersión de luz al restar la absorbancia medida en la longitud de onda de corrección inicial especificada a los valores de absorbancia en todas las longitudes de onda en el espectro de la muestra. Como resultado, la absorbancia del espectro de la muestra es cero en la longitud de onda de corrección inicial especificada. Sugerencia: si la muestra tiene una modificación que absorbe luz a 340 nm, seleccione una longitud de onda de corrección diferente o desactive la corrección inicial.